<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-17.78" x2="94.92" y2="-17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.92" y1="-17.78" x2="94.92" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.92" y1="83.81" x2="0" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.81" x2="0" y2="-17.78" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP32-DEVKITV1">
<packages>
<package name="ESP32-DEVKITV1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_displeje">
<description>&lt;B&gt;PaJa_displeje&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Knihovna displeju (LCD i LED) do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 18 soucastek na DPS, 18 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2011-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SA10-21">
<description>&lt;B&gt;7-segmentovy displej&lt;/B&gt; - spol. anoda&lt;BR&gt;
vyska znaku 25,4mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_konektory">
<description>&lt;B&gt;PaJa_konektory&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Knihovna konektoru do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 98 soucastek na DPS, 98 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2011-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PSH02-02P">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ESP32-DEVKITV1" package="ESP32-DEVKITV1" value="ESP32DEVKITV1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIS1" library="#PaJa_displeje" package="SA10-21" value="LD-S100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIS2" library="#PaJa_displeje" package="SA10-21" value="LD-S100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="#PaJa_konektory" package="PSH02-02P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="#PaJa_konektory" package="PSH02-02P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="#PaJa_konektory" package="PSH02-02P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K4" library="#PaJa_konektory" package="PSH02-02P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="0V">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="DIS1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="DIS1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="DIS2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="DIS2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="DIS2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="DIS2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="DIS2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="DIS2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="DIS2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="DIS1" pad="8"/>
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
<contactref element="DIS2" pad="8"/>
<contactref element="DIS2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
